**ТЕХНИЧЕСКИЕ требования**

* **ТРЕБОВАНИЯ К ТКАНЯМ И ТРИКОТАЖУ по давальческой схеме**

1. Состав: натуральные, искусственные волокна или смесовой состав с максимальным вложение синтетических волокон до 20%.
2. Ширина до 180 сантиметров.
3. Длина в рулоне для ткани от 50 до 60 метров.
4. Вес рулона для трикотажа от 20 до 24 кг.
5. Вес метра квадратного от 70 до 350 граммов.
6. Отбелка, полуотбелка.
7. Не допускается обработка любыми мягчителями и аппретами.
8. Картонная гильза, диаметр 3,81 – 5,08 см.
9. Наличие маркировочного ярлыка.
10. Полиэтиленовое покрытие.

* **ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛАМ ДЛЯ ПЕЧАТИ**

1. Называйте файлы правильно: название файла, размер в мм,  
   Пример: WINT\_1100х500.PDF,  
   Файл должен быть в форматах:  
   - векторных: EPS, PS, Ai (PDF-совместимый), PDF, TIFF,  
   - растровых: TIF, JPG, PSD без встроенных цветовых профилей.
2. Цветовая модель RGB.
3. Размеры файлов должны соответствовать тому размеру, в котором он будет напечатан, масштаб 1:1.
4. В векторных макетах все шрифты должны быть «в кривых», изображения «подлинкованы» (встроены), все линии и обводки переведены в объекты. Толщина линий не менее 0,4 мм.
5. Векторные файлы более 1 м должны быть в масштабе 1:10.
6. Качество векторного изображения не изменится, а файл будет значительно легче заливать и скачивать с файлообменника.
7. Для растровых макетов файл должен быть в натуральную величину 1:1.  
   Разрешение от 300 dpi. Более низкое разрешение скажется на качестве принта.
8. Убедитесь, что по краям изображения нет белых полос (часто встречается среди растровых изображений). Если файл векторный, печатаемым изображением является всё, что находится в рабочей области файла.